# Základní informace o přístupnosti

***Ústav mezinárodních vztahů***

*Nerudova 3, Praha 1*

*737752760 - správce*

[*www.IIR.cz*](http://www.IIR.cz)

*V objektu sídlí Ústav mezinárodních vztahů a Česká rozvojová agentura. Objekt byl rekonstruován v roce 2000.*

## Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody).

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy „Malostranské náměstí“.

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů).

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku*.* Šířka otvíravého křídla vstupních dveří je 80 cm*.* Vstupní dveře jsou dvoukřídlé.

## Pohyb po objektu

Objekt má 5 podlaží*.* V budově se nachází schodiště.

### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha.

* Výtah je neprůchozí
* Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm
* Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem
* Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm)
* Uvnitř kabiny se nachází:
  + ovladač s tlačítky ve výšce 80 cm
  + ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo
  + zrcadlo
  + madlo
  + informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích.
  + nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy
  + interkom bez světelné signalizace

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště.

## Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací – recepce).

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie. Recepční je možné požádat o zajištění doprovodu po budově.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem – orientační plánek je u výtahu

### Hygienické zázemí

V přízemí objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta.

Přístupná toaleta je volně přístupná přímo z chodby, viditelně označena symbolem, reliéfním popisem v Braillově písmu.

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm.

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm.

Dveře se otevírají ven. Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
  + pevné madlo
  + velké umyvadlo
  + zrcadlo